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Medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung
Mantelbogen - grundsätzliche Umweltrelevanz

	Firma:
	

	Ort:
	

	Bezeichnung der BImSchG-Anlage:
	

	Datum der Vor-Ort-Besichtigung:
	

	Teilnehmer/innen:
	



	Art der Vor-Ort-Besichtigung 

	Fragestellung
	Ja
	Nein
	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	Erste Vor-Ort-Besichtigung?
	☐
	☐
	

	Folge-Vor-Ort-Besichtigung?
	☐
	☐
	Wenn ja, Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung: 
Wenn ja, frühere Inspektionsschwerpunkte: 

Wenn ja, wurden bei der vorherigen Vor-Ort-Besichtigung Mängel festgestellt? ☐ nein  ☐ ja
Wenn ja, wurden die festgestellten Mängel behoben? ☐ nein  ☐ ja

	Besonderer Anlass für die Vor-Ort-Besichtigung?
	☐
	☐
	

	Angekündigt?
	☐
	☐
	



	1.
	Grundsätzliche Angaben zur Arbeitsstätte 

	
	Fragestellung
			Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	1.1
	Welche Tätigkeiten werden an dem Standort der Arbeitsstätte durchgeführt?
	[bookmark: Kontrollkästchen1]

	1.2
	Aufteilung in mehrere eigenständige immissionsschutzrechtliche Anlagen? 
	☐ nein    ☐ ja, welche: 

	1.3
	ISA-Arbeitsstätten-Nummer
	



	2.
	Grundsätzliche Angaben zur Anlage (Daten ergeben sich zum Teil aus dem Anlagensteckbrief in ISA)

	
	Fragestellung
			Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	2.1
	Für die Prüfung ausgewählte Anlage(n) bzw. Hauptanlage
	

	2.2
	ISA-Anlagennummer
	

	2.3
	Nr. 4. BImSchV 
	

	2.4
	Nr. IE-Richtlinie 
	

	2.5
	Bewertung nach IRAM
	Risikoklasse:		Intervall: 

	2.6
	Nr. UVPG  
	☐ nicht im UVPG genannt                    ☐ S-Anlage    ☐ A-Anlage    ☐ X-Anlage    Nr: 

	2.7
	AVN´s (Anlagenteile, Verfahrensschritte, Nebeneinrichtungen)? 
	☐ nein    ☐ ja, welche, AVN-Nr.: 

	2.8
	Zulässige Kapazität / Leistung der Anlagen laut Genehmigung/ Antragsunterlagen
	

	2.9
	Betriebszeiten
	

	2.10
	Anlagen oder Anlagenteile außer Betrieb  oder stillgelegt?
	☐ nein
☐ kurzzeitig/vorübergehend
☐ dauerhaft, wenn ja: Stilllegungsanzeige § 15 (3) erforderlich?  ☐ nein  ☐ ja, ist erfolgt am: 

	2.11
	Genehmigungsbasis Immissionsschutz Grundgenehmigung oder Anzeige nach § 67 BImSchG
	☐ Grund-Genehmigung vom:  
☐ Anzeige vom: 

	2.12
	Genehmigungssituation
	☐ (bis zu 5 Genehmigungen)            ☐ (bis zu 10 Genehmigungen)                ☐ (>10 Genehmigungen)

	2.13
	Einstufung Luft
Anlage unterliegt folgenden Regelungen 
	☐ TA Luft
☐ 13. BImSchV– Großfeuerungen
☐ 17. BImSchV – Abfallverbrennung
☐ 30. BImSchV – biologische Abfallbehandlung
	☐ 31. BImSchV – Lösemitteleinsatz
☐ 42. BImSchV – Legionellen
☐ 44. BImSchV – mittelgroße Feuerungsanlagen
☐ sonstige, welche: 

	2.14
	EKL- Anlage? 
(Emissionserklärung - 11. BImSchV)
	☐ Nein    ☐ Ja

	2.15
	PRTR-Anlage?
	☐ Nein    ☐ Ja, Nr. gemäß Anhang I E-PRTR-VO:  
Im letzten PRTR-Bericht gemeldete Mengenschwellenüberschreitung bei:
☐ Luft                                  ☐ Abwasser                              ☐ Abfall

	2.16
	Ist die Anlage Teil eines Betriebsbereiches?
	☐ Nein 
☐ Ja, Betriebsbereich der unteren Klasse       ☐ Ja, Betriebsbereich der oberen Klasse
Ggf. warum hauptsächlich (Stoffgruppe):

	Bemerkungen:

	

	
3.
	Gebietscharakteristik/ Entfernung zu empfindlichen Gebieten/ Objekten

	
	Fragestellung
	Ja
	Nein
	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	3.1
	Ausweisung der Anlage im
· Flächennutzungsplan?
· Bebauungsplan?
(WA; MI; MD; MK; MU; GE; GI)
· unbeplanter Innenbereich? 
(§ 34 BauGB)
· Außenbereich? (§ 35 BauGB)
Keine Informationen und eigene Einschätzung?
	
☐
☐

☐

☐
☐
	
☐
☐

☐

☐
☐
	.

	3.2
	Entfernung zur Wohnbebauung/ zur Schule/ zur Kindertagesstätte/ zum Krankenhaus/ zum Altenheim/ zum Kurgebiet
(Der geringste Abstand zu einem der o. g. Objekte ist anzugeben.)
	Objekt und Entfernung:     

	3.3
	Befindet sich die Anlage in der Nähe eines Gewässers? 
	☐
	☐
	Name und Entfernung: 

	3.4
	Befindet sich die Anlage in einem festgesetzten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet?
	☐
	☐
	Wenn ja, Bezeichnung:                     Schutzzone: 

	3.5
	Befindet sich die Anlage in einem geplanten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet?
	☐
	☐
	Wenn ja, Bezeichnung:                     Schutzzone:

	3.6
	Befindet sich die Anlage in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet?
	☐
	☐
	Wenn ja: Name des Gewässers: 

	3.7
	Befindet sich die Anlage in einem vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet?
	☐
	☐
	Wenn ja: Name des Gewässers: 

	3.8
	Befindet sich die Anlage in einem Luftreinhalteplangebiet?
	☐
	☐
	

	3.9
	Befindet sich die Anlage in oder in der Nä-he von einem FFH-Gebiet?
	☐ Nein 
☐ Ja, Anlage liegt im FFH-Gebiet       ☐ Ja, FFH-Gebiet < 100 Meter        ☐Ja, FFH-Gebiet < 1,5 km
Name und Entfernung: 

	3.10
	Befindet sich die Anlage in oder in der Nähe von einem Naturschutzgebiet?
	☐ Nein 
☐ Ja, Anlage liegt im NSG       ☐ Ja, NSG < 100 Meter        ☐Ja, NSG < 1,5 km
Name und Entfernung: 

	3.11
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? 
	☐
	☐
	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 9 
(Empfindliche Gebiete/Objekte in einer Entfernung < 100 m) 

☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 9 
(Betriebsgelände liegt innerhalb eines empfindlichen Gebiets) 

	Bemerkungen:



	

4.
	Eingangsfragen zu verschiedenen Themenbereichen / Wahlmöglichkeit für Schwerpunkt-Überprüfungen 

	
	Fragestellung
	Ja
	Nein
	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	A
	Überprüfung von Genehmigungsbescheiden

	
	Gab es in den vergangenen 5 Jahren Abnahmeprüfungen?
	☐
	☐
	Wenn ja, welche: 

	
	Gibt es aktuelle Genehmigungen, die noch nicht abgenommen wurden? 
	☐
	☐
	Wenn ja, welche: Akz.:  

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Überprüfung hinsichtlich der Einhaltung von Genehmigungsauflagen etc. erfolgen
	☐
	☐
	☐ Überprüfung folgender Genehmigungsbescheide anhand der Checkliste UI 5 „Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme“: 
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung

	B
	Luftreinhaltung 

	
	Gibt es aktuelle Beschwerden?
	☐
	☐
	

	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? 

	☐
	☐
	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 3 
(Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1a) normierten Freisetzungen* ist > 5) 

☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 3 
(Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1a) normierten Freisetzungen* ist > 10) 

* = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung durch Schwellenwert

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen 
	☐
	☐
	☐ Überprüfung anhand Checkliste UI 7 „Luftreinhaltung/Emissionsmessungen“ 
☐ Überprüfung anhand Modul ___ 
☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden 
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung

	C
	Lärm/Erschütterungen 

	
	Gibt es aktuelle Beschwerden?
	☐
	☐
	

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen 
	☐
	☐
	☐ Überprüfung anhand Modul ___ 
☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden 
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung 

	D
	AwSV

	
	Wird mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen?
	☐
	☐
	

	
	Liegt eine Zusammenstellung der AwSV-Anlagen vor?
	☐
	☐
	Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen AwSV-Anlagen:  


	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? 
	☐
	☐
	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 11 (10 -12 wiederkehrend prüfpflichtige AwSV-Anlagen)
☐  5 Punkte beim IRAM-Kriterium 11 (> 12 wiederkehrend prüfpflichtige AwSV-Anlagen)

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen 
	☐
	☐
	☐ Überprüfung anhand der Checkliste AwSV
☐ Überprüfung anhand Modul ___
☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden 
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung 

	E
	Abwasser 

	
	Fällt Abwasser an?
	☐ Nein
☐ Produktionsabwasser, ☐ Indirekteinleitung, ☐ Direkteinleitung 
☐ Kühlwasser, ☐ Indirekteinleitung, ☐ Direkteinleitung in
☐ betriebstechnisch verunreinigtes Niederschlagswasser, ☒ Indirekteinleitung, ☐ Direkteinleitung in

	
	Gibt es eine Abwasserbehandlungsanlage?
	☐
	☐
	

	
	Fällt in der Produktion legionellenkritisches Abwasser an (siehe Erlass 06.09.2016)? 
	☐
	☐
	insbesondere Abwasser nach AbwV:
· Anhang 3: Milchverarbeitung 
· Anhang 10: Fleischverarbeitung 
· Anhang 11: Brauereien 
· Anhang 18: Zuckerherstellung 
· Anhang 28: Herstellung von Papier und Pappe 

	
	Liegen Abwasseruntersuchungsergebnisse auf Legionellen vor?
	☐
	☐
	

	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? 

	☐
	☐
	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 4  
(Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1b) normierten Freisetzungen/Verbringungen* ist > 5) 

☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 4  
(Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1b) normierten Freisetzungen/Verbringungen* ist > 10) 

* = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung (bzw. Verbringung) durch Schwellenwert

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen 
	☐
	☐
	☐ Überprüfung anhand der Checkliste Industrieabwasser
☐ Überprüfung anhand Modul ___
☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung 

	F
	Abfall

	
	Abfalleinsatz / Abfallbehandlung

	
	Werden Abfälle in der Anlage eingesetzt bzw. angenommen?  
	☐
	☐
	

	
	Abfallerzeugung

	
	Fallen gefährliche Abfälle in der Anlage an?
	☐
	☐
	☐ feste Abfälle                    
☐ flüssige Abfälle               

	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für den Abfalldurchsatz oder die Abfallentstehung vor?
 
	☐
	☐
	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 6
(Bei Anlagen nach Nr. 8 des Anhangs I der 4. BImSchV: nicht gefährliche Abfälle 200 t/d ≤ x < 500 t/d oder gefährliche Abfälle 20 t/d ≤ x < 50 t/d
Bei allen anderen Anlagen: nicht gefährliche Abfälle 50.000 t/a ≤ x < 125.000 t/a oder gefährliche Abfälle 5.000 t/a ≤ x < 12.500 t/a)
☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 6
(Bei Anlagen nach Nr. 8 des Anhangs I der 4. BImSchV: nicht gefährliche Abfälle ≥ 500 t/d oder gefährliche Abfälle ≥ 50 t/d 
Bei allen anderen Anlagen: nicht gefährliche Abfälle ≥ 125.000 t/a oder gefährliche Abfälle ≥ 12.500 t/a)

	
	zeitweilige Abfalllagerung (nur bei Abfallanlagen)

	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für die Abfalllagerung vor?
	☐
	☐
	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 7 (150 t < x < 1.000 t gefährliche Abfälle) 
☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 7 (> 1.000 t gefährliche Abfälle)

	
	Deponien 
	

	
	Deponieklasse
	☐ DK 0
☐ DK 1
☐ DK 2
☐ DK 3

	
	Überwachungshäufigkeit gemäß § 22a Abs. 3 DepV
	

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen 
	☐
	☐
	☐ Überprüfung anhand der Checkliste Abfall
☐ Überprüfung anhand der Checkliste Deponien
☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden 
☐ wegen einer bestehenden Kontingentierung
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung

	G
	umweltbezogene Ereignisse/Schadensfälle/ Umgang mit gefährlichen Stoffen/ Gefahrstoff-VO

	
	Gab es in den letzten 3 Jahren bzw. seit der letzten Vor-Ort-Besichtigung gemeldete Schadensfälle  z. B. entsprechend der Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung, der 12. BImSchV oder aufgrund von Auflagen?
	☐
	☐
	Wann:
Was:

	
	Ergaben sich Konsequenzen für den Betrieb bzw. wurden daraufhin an der Anlage Veränderungen organisatorischer oder technischer Art vorgenommen?
	☐
	☐
	Welche:
☐ Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen 
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung 

	
	Wird mit gefährlichen Stoffen laut GefStoffV umgegangen?
	☐
	☐
	

	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor?

	☐
	☐
	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 2
(Mehr als eine berechtigte Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigung oder mehr als ein ernsthafter umweltbezogener Unfall oder Vorfall in den letzten fünf Jahren)

☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 10  
Sicherheitsrelevante Anlage innerhalb eines Betriebsbereichs der oberen Klasse. In der Anlage ist die Summe aller Quotienten, bezogen auf die Spalte 5 nach Anhang 1 der 12. BImSchV < 2.) 

☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 2
(Mehr als eine berechtigte Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigung oder mehr als ein ernsthafter umweltbezogener Unfall oder Vorfall in den letzten zwei Jahren)

☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 10  
(Sicherheitsrelevante Anlage innerhalb eines Betriebsbereichs der obe-ren Klasse. In der Anlage ist die Summe aller Quotienten, bezogen auf die Spalte 5 nach Anhang 1 der 12. BImSchV ≥ 2.) 

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen 
	☐
	☐
	☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden 
☐ Überprüfung anhand Modul ___
☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen einer gesonderten Störfall-Inspektion
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung 

	H
	Management/ Organisation 

	
	Ist der Standort zertifiziert/ auditiert?
	☐
	☐
	☐ EMAS		☐ DIN ISO 14001		☐ DIN ISO 9001	
☐ DIN ISO 50001	☐ Entsorgungsfachbetrieb

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen  
	☐
	☐
	☐ Überprüfung anhand der Checkliste Management und Betriebsorganisation

	I
	Risiko durch Legionellen - 42. BImSchV
	
	
	

	
	Wird eine Verdunstungskühlanlage, ein Nassabscheider oder ein Kühlturm im Sinne der 42. BImSchV betrieben?
	☐
	☐
	Hinweis: ausgenommen sind Anlagen, deren Nutzwasser Temperaturen dauerhaft > 60°C oder Salzkonzentrationen > 100g Halogenid je Liter hat, sowie Nassabscheider im pH-Bereich von ≤ 4 oder ≥ 10 oder mit Abgastemperaturen ≥ 72°C für mindestens 10 Sekunden

	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen  
	☐
	☐
	☐ Überprüfung anhand der Checkliste Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider - 42. BImSchV
☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb der Vor-Ort-Besichtigung

	J
	Aktuelle Themen
	
	
	

	
	Sind Vorkehrungen getroffen worden für einen 
a) kurzfristig auftretenden Gasausfall bzw. Teil-ausfall?
b) plötzlich auftretenden Stromausfall?
	☐
	☐
	

	
	
	☐
	☐
	

	
	Wenn ja, welche Vorkehrungen wurden getroffen?
	

	
	Mit welchen Auswirkungen (z. B. bzgl. Kühl-wasser, Wärmeversorgung etc.) ist in den ersten 72 Std. im Hinblick auf die Anlagensicherheit/ die Umwelt zu rechnen?
	



	Themenauswahl für vertiefte Prüfungen der Vor-Ort-Besichtigung anhand separater Checklisten/ Module 

	Thema
	Ja
	Thema
	Ja
	Thema
	Ja

	UI 4 Management und Betriebsorganisation
	☐
	UI 8 AwSV
	☐
	Modul:
	☐

	UI 5 Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme
	☐
	UI 9 Industrieabwasser
	☐
	
	☐

	UI 6 Abfall
	☐
	UI 10 Deponien
	☐
	
	☐

	UI 7 Luftreinhaltung/Emissionsmessungen
	☐
	UI 11 Legionellen - 42. BImSchV
	☐
	
	☐



	
5.
	Begehung der Anlage

	Umfang der Begehung

	Es wurden die nachfolgernden Bereiche der Anlage im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung begangen und in Augenschein genommen:




	6.
	Feststellungen im Rahmen der Begehung der Anlage

	Witterungsbedingungen:  
Dauer der Vor-Ort-Besichtigung: 



Validierung 17.01.2014 Mantelbogen Vor-Ort-Besichtigungen Entwurf 23.01.2014
UI-1 Mantelbogen abgestimmt, Stand 20.04.2023
